D/ZP/381/48/AG/14

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena netto | Wartość brutto |
| 1 | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Wymiary zewnętrzne:  długość – 200 cm,  szerokość z poręczami bocznymi: 75 cm  Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca) 55-81 cm.  Wymiary materaca: 191,5 x 58,6 x 6cm | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym. Segmenty leża wypełnione są płytą laminowaną. Zmiana wysokości leża za pomocą pompy nożnej hydraulicznej. Regulacja pochylenia pleców wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Wózek posiada zdejmowany materac. Rama leża wózka posiada krążki odbojowe. Wózek wyposażony jest w 4 koła z centralną blokadą z jednym kołem do jazdy na wprost oraz poręcze boczne metalowe składane. Średnica kół 20 cm. Dopuszczalne obciążenie 170-230 kg. | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1 | Wózek pocztowy | Długość całkowita 69 cm (z uchwytem),  długość 60 cm,  szerokość 40-42 cm,  wysokość 85 cm. | Wózek wykonany z chromowanych rur z górnym dużym koszem i dolnym płytkim koszem.  Kosze zabudowane są siatką z drutu chromowanego o średnicy 3 mm, oczka mają wymiar 40 x 40mm.  Duży kosz o wymiarach około;  - głębokość 33cm,  - długości 64 cm,  - szerokość 42 cm.  Dolny kosz o wymiarach około;  - głębokość 15 cm,  - długości 64 cm,  - szerokość 42 cm.  Wyposażony w 4 kółka skrętne gumowe nierysujące posadzki o średnicy 100 mm oraz uchwyt do prowadzenia wózka. Udźwig wózka 100 kg | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena netto | Wartość brutto |
| 1 | Wózek do transportu dokumentów | Długość 55cm,  szerokość 33 cm,  wysokość 91 cm. | Wózek do przewożenia segregatorów, akt.  Konstrukcja wózka jest stalowa malowana proszkowo. Wyposażony w;  -2 boczne ścianki boczne wykonane z rur giętych zakończone u góry uchwytami, w środku ścianki są pręty (zabezpieczenie przed wypadnięciem np. segregatora),  -4 kółka 100 mm skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, opony nierysujące posadzki,  - 2 półki z brzegiem ( w kształcie litery L) o wymiarach: długość 55 cm, szerokość 30 cm, z jednej strony zabezpieczenie na wysokości 15 cm, odległość między półkami wynosi około 34 cm.  Nośność wózka 150 kg.  Kolor i odcień wózka do uzgodnienia z zamawiającym. | 1 |  |  |