DZP/87B/2016

Załącznik nr 9

**Typy wkładów do filtrów urządzeń objętych zamówieniem**

**Część 1. Szpital –Ceglana**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ wkładudo filtra | Ilośćkieszeni | Wymiar wkładu | Ilość sztukw sali lubw urządzeniu | Umiejscowienie |
| 1 | Kieszeniowy F5 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Sala Konferencyjna (urządzenie na Dużej Wymiennikowni Ciepła) |
| 2 | Kieszeniowy G3 | 4 | 585 x 350 x 300 | 2 | Sala Odpraw |
| 3 | Kasetowy plisowany G4 | - | 580 x 300 x 48 | 1 | Mammografia |
| 4 | Kieszeniowy G4 | 4 | 200 x 200 x 200 | 2 | Nowe Warsztaty |
| 5 | Kieszeniowy G4 | 4 | 420 x 350 x 200 | 2 | Nowe Warsztaty |
| 6 | Kieszeniowy G4 | 6 | 490 x 490 x 300 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B  |
| 7 | Kieszeniowy G4 | 6 | 428 x 287 x 600 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B |
| 8 | Kieszeniowy G4 | 6 | 490 x 490 x 600 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B |
| 9 | Kieszeniowy G4 | 6 | 428 x 287 x 600 | 3 | Instytut - parter - korytarz A i B |
| 10 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 300 | 4 | Instytut – piętro 1- (urządzenie za pracownią „FOTO”) |
| 11 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 287 x 300 | 8 | Instytut – piętro 1- (urządzenie za pracownią „FOTO”) |
| 12 | Kasetowy plisowany G4 | - | 300 x 710 x 50 | 1 | Instytut – piętro 2 - „Onkologia” |
| 13 | Kasetowy plisowany G4 | - | 592 x 592 x 48 | 2 | Hol Główny |
| 14 | Kasetowy plisowany G4 | - | 287 x 592 x 48 | 2 | Hol Główny |
| 15 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 16 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) |
| 16 | Kieszeniowy G4 | 3 | 287 x 592 x 360 | 16 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) |
| 17 | Kieszeniowy F9- EU9 | 4 | 287 x 592 x 600 | 8 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) |
| 18 | Kieszeniowy F9- EU9 | 6 | 592 x 592 x 600 | 8 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) |
| 19 | HEPA H13 | - | 1220 x 915 x 78 | 16 | Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4) |
| 20 | Kieszeniowy EU4 | 5 | 490 x 490 x 300 | 2 | Blok Operacyjny – Sala V |
| 21 | Kieszeniowy F9 | 6 | 490 x 490 x 580 | 2 | Blok Operacyjny – Sala V |
| 22 | Kasetowy plisowany G4 | - | 1082 x 490 x 47 | 1 | Blok Operacyjny – Sala V |
| 23 | HEPA H13 | - | 610 x 305 x 292 | 4 | Blok Operacyjny – Sala V |
| 24 | Kasetowy plisowany G4 | - | 575 x 330 x 50 | 1 | Blok Operacyjny - Śluzy |
| Lp. | Typ wkładudo filtra | Ilośćkieszeni | Wymiar wkładu | Ilość sztukw sali lubw urządzeniu | Umiejscowienie |
| 25 | Kieszeniowy M5 lub G4 | 4 | 428 x 287 x 600 | 3 | Apteka |
| 26 | Kieszeniowy F7 lub F9 | 4 | 428 x 428 x 600 | 3 | Apteka |
| 27 | Kieszeniowy G4 | 4 | 428 x 287 x 300 | 6 | Apteka |
| 28 | Kieszeniowy G4 | 4 | 428 x 428 x 300 | 6 | Apteka |
| 29 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 150 | 4 | Apteka |
| 30 | Kieszeniowy G4 | 4 | 592 x 592 x 600 | 2 | Laboratorium |
| 31 | Kieszeniowy G4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 4 | Laboratorium |
| 32 | Kieszeniowy EU9 | 6 | 592 x 592 x 600 | 2 | Laboratorium |
| 33 | Kieszeniowy EU9 | 8 | 592 x 592 x 600 | 1 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |
| 34 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 592 x 360 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |
| 35 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 80 | 14 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |
| 36 | HEPA H13 | - | 202 x 457 x 80 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Operacyjna |
| 37 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 592 x 300 | 2 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |
| 38 | Kieszeniowy EU9 | 8 | 592 x 592 x 600 | 1 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |
| 39 | HEPA H13 | - | 457 x 457 x 80 | 15 | Budynek nr 3 - Sala Rentgena |
| 40 | Kieszeniowy EU4 | 4 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – pomieszczenie przygotowania pacjenta |
| 41 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3- pomieszczenie przygotowania pacjenta |
| 42 | Kieszeniowy EU4 | 4 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń |
| 43 | Kieszeniowy EU4 | 6 | 592 x 287 x 360 | 1 | Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń |

**Część 2. Szpital – Medyków**







**UWAGA!**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia dodatkowych filtrów z wykazu j.w., z płatnością na osobnej fakturze.**