|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D/ZP/381/39/DZ/14Załącznik nr 3**Część 1 Obuwie ochronne medyczne\*** |  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa** | **j. m** |  **wymagana ilość** | **cena jedn. netto** | **wartość netto** | **podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 |  **Obuwie damskie - klapki**. Obuwie dla służby zdrowia, łatwe w utrzymaniu czystości. Spód na wkładzie korkowo-gumowym z pełnym profilem ortopedycznym; regulacja tęgości dzięki paskom wykonanym z białej naturalnej skóry, zapinanym na klamry; wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej; podeszwa antypoślizgowa: odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, kwasy, zasady. Kolor biały. Rożne rozmiary. | **para** | **200** |  |  |  |  |
| 2 | **Obuwie męskie - klapki** z przodem pełnym perforowanym. Obuwie dla służby zdrowia, łatwe w utrzymaniu czystości; spód z profilem ortopedycznym; cholewka z perforacją, wykonana z białej naturalnej skóry odpornej na mycie; pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę; wyściółka higroskopijna z naturalnej skóry welurowej; podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, kwasy, zasady. Kolor biały. Różne rozmiary. | **para** | **30** |  |  |  |  |
| 3 | **Obuwie medyczne Loki – Suecos;** antypoślizgowe; amortyzuje wstrząsy, zapobiegając m.in. urazom powierzchni stawowych kończyn dolnych; wykonane z materiału termoodkształcalnego; łatwe do otrzymania w czystości, nie wchłaniają zapachu; odporne na działanie środków chemicznych; w przedniej części obuwia znajdują się liczne otwory wentylacyjne; obuwie wyposażone w pasek na piętę, co pozwala utrzymać je na właściwej pozycji względem stopy; kolor: biały; rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. Posiada znak bezpieczeństwa CE. Wymagana deklaracja zgodności.  | **para** | **10** |  |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |  |

**\*Wymagana deklaracja zgodności**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część 2 Odzież ochrony indywidualnej\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **j. m** |  **wymagana ilość** | **cena jedn. netto** | **wartość netto** | **podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Buty gumowe męskie.** Wierzch i spód wykonany z wysokiej jakości gumy. Podszewka wykonana z materiału tekstylnego. Wysokość butów 35-40 cm. Kolor czarny. Wymagana deklaracja zgodności. | **20** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Kamizelka - bezrękawnik męsko/damska** z wieloma kieszeniami, ocieplany. Zapinany na suwak, z dodatkowym zapięciem na napy na całej długości zamka. Kołnierz ocieplany polarem. W dolnej części znajdują się ściągacze, pozwalające lepiej dopasować bezrękawnik do sylwetki. Kolor granat, czarny. Materiał: poliester, bawełna. Nadruk Logo. Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagana deklaracja zgodności. | **15** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Ochronniki słuchu -** przeznaczone do pracy w hałasie do min. 107 dB; posiadają pałąk nagłowny wykonany ze stali nierdzewnej; każda z czasz zamocowana jest w dwóch miejscach, przez co ich siła dociskowa jest stała podczas użytkowania; poduszki czasz wypełnione są połączeniem płynu oraz gąbki; co umożliwia ich optymalne dopasowanie. Posiada znak bezpieczeństwa CE. Wymagana deklaracja zgodności. | **4** |  |  |  |  |  |
| 4 | **Półmaska lakiernicza 3 M 6200**; lekka i prosta w obsłudze wyposażona w system złącza bagnetowego 3 M; konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opary oddechowe; łatwy do zamocowania pasek na kark; część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego, dzięki czemu jej ciężar jest bardzo niski. Posiada znak bezpieczeństwa CE. Wymagana deklaracja zgodności. | **2** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Pochłaniacz 6051 typ A1;** chroni przed parami organicznymi. Posiada znak bezpieczeństwa CE. Wymagana deklaracja zgodności. | **10** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Maska spawalnicza średnia;** zabezpieczająca twarz przed promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi; wykonana z wysokiej jakości materiałów i zaciemnieniem stałym 11 DIN; uchwyt dopasowany do kształtu maski zapewniający dobre wyważenie i wysoki komfort pracy; wymiany filtra: 100x80. Posiada znak bezpieczeństwa CE. Wymagana deklaracja zgodności. | **1** |  |  |  |  |  |
| 7 | **Fartuch gumowy krótki** wykonany z dzianiny poliestrowej; wodoodporny; odporny na działanie wody i tłuszczów; rozmiar uniwersalny; kolor biały; długość min. 84 cm. Wymagana deklaracja zgodności. | **10** |  |  |  |  |  |
| 8 | **Kalosze -** obuwie w całości wykonane z polichlorku winylu z kauczukiem nitrylowym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; cholewka + podeszwa w kolorze białym; stabilna z zabezpieczeniem przed poślizgiem. Wysokość butów min. 25 cm. Kalosze odporne na detergenty. Różne rozmiary. Wymagana deklaracja zgodności. | **10** |  |  |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |  |

**\*Odzież powinna być dostarczona zgodnie z wymaganiami aktualnych norm dla środków ochrony indywidualnej** |  |  |  |  |  |  |