|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DZP/381/4/ADZ/2017  Załącznik nr 1  **Formularz asortymentowo-cenowy** | |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Odzież ochrony indywidualnej (dostarczona odzież powinna być zgodna z wymaganiami aktualnych norm dla środków ochrony indywidualnej**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp** | **Nazwa** | **j. m** | **wymagana ilość** | **cena jedn. netto** | **wartość netto** | **podatek VAT** | **Wartość brutto** | | 1 | **Fartuch foliowy** jednorazowy, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. | szt. | 200 |  |  |  |  | | 2 | **Kamizelka ostrzegawcza -** wykonana z materiału 100 % poliester w intensywnym kolorze żółtym lub pomarańczowym; zapinana na taśmy z rzepem umożliwiające regulację tęgości; dodatkowo 2 taśmy odblaskowe; spełnia wymagania normy EN 471. | szt. | 3 |  |  |  |  | | 3 | **Okulary ochronne typu ''GOGLE'';** zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania: na bokach małe dziurki, zapobiegające parowaniu; posiadające wymienne szybki oraz filtry ochronne; przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, materiałów ceramicznych. | szt. | 20 |  |  |  |  | | 4 | **Okulary ochronne typu "Gogle".** Ochrona przed kroplami cieczy, kwasami, materiałami biologicznymi zakaźnymi. Spełniające normy PN-EN 166:2005. | szt. | 30 |  |  |  |  | | 5 | **Półmaski jednorazowe,** EN 149, filtr FFP2, bez zaworu. | szt. | 30 |  |  |  |  | | 6 | **Rękawice nitrylowe.** Ochrona przed środkami chemicznymi i biologicznymi- powinny spełniać wymagania normy PN - EN 374 -2, PN -EN 374 - 3. Rękawice szczelne, pięciopalcowe; wykonywane na podkładzie dzianinowym lub flokowane bawełną.; z mankietem ochraniającym część przedramienia lub przedramię; powierzchnia rękawic po stronie dłoniowej pokryta drobnymi wypukłościami zmniejszającymi poślizg rękawicy i ułatwiającymi chwytanie gładkich, śliskich czy mokrych przedmiotów. | para | 100 |  |  |  |  | | 7 | **Ochronniki słuchu -** przeznaczone do pracy w hałasie do min. 107 dB; posiadają pałąk nagłowny wykonany ze stali nierdzewnej; każda z czasz zamocowana jest w dwóch miejscach, przez co ich siła dociskowa jest stała podczas użytkowania; poduszki czasz wypełnione są połączeniem płynu oraz gąbki; co umożliwia ich optymalne dopasowanie. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 2 |  |  |  |  | | 8 | **Półmaska lakiernicza** 3 M 6200; lekka i prosta w obsłudze wyposażona w system złącza bagnetowego 3 M; konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opary oddechowe; łatwy do zamocowania pasek na kark; część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego, dzięki czemu jej ciężar jest bardzo niski. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 3 |  |  |  |  | | 9 | **Pochłaniacz 6051 typ A1;** chroni przed parami organicznymi. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | kpl. | 2 |  |  |  |  | | 10 | **Maska spawalnicza średnia**; zabezpieczająca twarz przed promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi; wykonana z wysokiej jakości materiałów i zaciemnieniem stałym 11 DIN; uchwyt dopasowany do kształtu maski zapewniający dobre wyważenie i wysoki komfort pracy; wymiary filtra: 100x80. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 1 |  |  |  |  | | 11 | **Półmaska filtrująca Flexinet 822 FFP2;** chroni drogi oddechowe przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS; posiada wkład z węgla aktywnego; wykonana z włókniny syntetycznej hipoalergicznej; półmaska posiada z tyłu głowy regulowane paski mocujące, czaszę z siatki PCW oraz zawór wydechowy. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 10 |  |  |  |  | | 12 | **Pochłaniacz 6055 typ A2;** chroni przed parami organicznymi. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | kpl. | 2 |  |  |  |  | | 13 | **Pochłaniacz ABEK1 3M 6059** przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi. Posiada znak bezpieczeństwa CE**.** | kpl. | 2 |  |  |  |  | | 14 | **Półmaska filtrująca FS-930V 822 FFP3 D**; chroni drogi oddechowe przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 30 x NDS; półmaska składana; pokryta warstwą włókniny osłonowej; posiada regulowane paski; uszczelka nosowa wykonana jest z pianki poliuretanowej; posiada trójwarstwową strukturę ze zgrzewem na obrzeżach półmaski; spełnia normę EN149. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 5 |  |  |  |  | | 15 | **Przyłbica ochronna COMFORT LIGHT** - bezbarwna; zapobiega zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową oraz umożliwia ochronę przed opiłkami opracowywanych materiałów; elastyczna; bezuciskowa; posiada lekkie plastikowe zaczepy; komplet folii wymiennych w każdym zestawie. Posiada znak bezpieczeństwa CE. | szt. | 40 |  |  |  |  | | 16 | **Fartuch gumowy** krótki wykonany z dzianiny poliestrowej; wodoodporny; odporny na działanie wody i tłuszczów; rozmiar uniwersalny; kolor biały; długość min. 84 cm. | szt.. | 5 |  |  |  |  | | 17 | **Hełm ochronny.** Materiał: polietylen lub ABS. Posiada otwory wentylacyjne w górnej części skorupy, pasek podbródkowy. Możliwość zamocowania dodatkowych ochron, chroni przed porażeniem prądem do 44 v, może być stosowany w temp. -30°C do +150°C, więźba czteropunktowa, przesuwna lub z pokrętłem. Okres użytkowania 3 lata. | kpl. | 4 |  |  |  |  | | 18 | **Fartuch ochrony radiologicznej** jednostronny o równoważniku ołowiu 0,35 mmPb (model komfort). | szt. | 5 |  |  |  |  | | 19 | **Osłona tarczycy** o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb. | szt. | 5 |  |  |  |  | | 20 | **Okulary ochronne** o równoważniku ołowiu 0,75 mmPb(front and fide). | szt. | 5 |  |  |  |  | | 21 | **Półmaska dwudrożna** z łącznikami bagnetowymi SECURA 2000 | szt. | 7 |  |  |  |  | | 22 | **Pochłaniacz ABEK1** po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0,1 % obj. Zgodne z normą PN-EN 141:2002. Zgodne z normą EN 141:2000. Stosowane z maskami Advantage 1000, Advantage 3000 lub z półmaskami Secura 2000, Advantage 200. | kpl. | 7 |  |  |  |  | | **RAZEM**: | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |