|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Nazwa | Ilość | Wymiary | Opis | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| **1** | Krzesła  | 35 szt. | wysokość całkowita 80-85 cmszerokość siedziska 45-48 cmgłębokość siedziska 43-46 cmwysokość siedziska 45-48 cm | Krzesło na metalowych nogach chromowanych (błyszczących) z obszernym wygodnym siedziskiem ergonomiczne wyprofilowanym (kubełek), wykonane z trwałego, matowego tworzywa. Kolor i odcień jasnoszary do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **2** | Fotel obrotowy z podłokietnikami | 27 szt. | szerokość 60-75 cmwysokość 121,5-130,5 cmwymiary siedziska szerokość 47-52 cmgłębokość 45-47 cmwysokość 45-57 cm wysokość podłokietnika 20-27 cm | Fotel obrotowy (obicie skay) z podłokietnikami (plastikowe czarne) ergonomiczne, płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego, blokada oparcia w wybranej pozycji. Fotel posiada regulacje wysokości oparcia i podparcia, podstawa krzesła pięcioramienna – metalik (lakierowana proszkowo), kółka miękkie nie rysujące podłogi oraz nie pozostawiające śladów – zarysowań. Oparcie i siedzisko profilowane. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym (ciemnoszary i pistacjowy) w tym 3 fotele chabrowe tapicerowane kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| **3** | Biurko proste | 18 szt. | szerokość 70 cmwysokość 75-76 cmdługość 120 cm | Biurko proste, wyposażone w blat wysuwany na klawiaturę na prowadnicach rolkowych (brak ostrych zakończeń), Nogi biurka z 2 nogami w kształcie odwróconej litery T (nogi metalowe srebrne błyszczące) możliwość wpuszczenia okablowania komputerowego . Nogi posiadają regulacje wysokości biurka. Blat biurka o grubości 28 mm wykonany z płyty laminowanej odpornej na zarysowania i ścieranie. Spód nóżek biurka zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi. Blat biurka posiada przepust kablowy montowany we wskazanym miejscu w siedzibie zamawiającego kolor- jasno szary odcień do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **4** | Kontener na kółkach pod biurko | 18 szt. | szerokość 43 cmgłębokość 54 cmwysokość 60 cm | Kontener z 3 szufladami , uchwyty pośrodku każdej szuflady, posiada zamek centralny, posiada 4 kółka miękkie nie rysujące podłogi. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz prowadnice metalowe. Kolor- jasno szary odcień do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **5** | Zabudowa- szafa aktowa | 1 szt | szerokość 155 cmgłębokość 60 cmwysokość 293 cm | Szafa składa się z 3 segmentów.Górna część o wysokości 60 cm, w dolnej części każdej szafki uchwyt do otwierania srebrny i zamek patentowy. W środku szafka ma posiadać 1 półkę z możliwością regulacji.Środkowa część o wysokości 110cm, w dolnej części każdej szafki uchwyt do otwierania srebrny i zamek patentowy. W środku szafka ma posiadać 2 półki z możliwością regulacji.Dolna część o wysokości 110cm, w górnej części każdej szafki uchwyt do otwierania srebrny i zamek patentowy. W środku szafka ma posiadać 2 półki z możliwością regulacji.Podstawa szafy ma posiadać co najmniej 4 nogi metalowe o wysokości 12-13cm, srebrne, z możliwością regulacji oraz stopki plastikowe nie rysujące wykładziny.Zawiasy montowane 1 segment na lewej stronie, 2 i 3 segment montowane po prawej stronie.Pomiar przed wykonaniem w siedzibie zamawiającegoKolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **6** | Nadstawka do szafy | 1 szt. | szerokość 160 cmgłębokość 60 cmwysokość 80 cm | Nadstawka do istniejącej szafy. Nadstawka 3 drzwiowa, ( 2 drzwiowa na szerokość 110cm i 1 drzwi na 50 cm) w środku 1 półka z możliwością regulacji. Pomiar przed wykonaniem w siedzibie zamawiającegoKolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **7** | Szafa aktowa | 2 szt. | szerokość 100 cmgłębokość 40 cmwysokość 233 cm | Górna część o wysokość 110 cm, lewa i prawa strona otwierana osobno( każda strona 50 cm), w dolnej części uchwyty do otwierania srebrne, każda szafka z zamkiem patentowym. W środku szafka ma posiadać 2 półki z możliwością regulacji.Dolna część o wysokość 110cm, lewa i prawa strona otwierana osobno( każda strona 50 cm), w dolnej części uchwyty do otwierania srebrne, każda szafka z zamkiem patentowym. W środku szafka ma posiadać 2 półki z możliwością regulacji.Górna część połączona z dolną częścią. Podstawa szafy ma posiadać co najmniej 4 nogi metalowe o wysokości 12-13cm, srebrne, z możliwością regulacji oraz stopki plastikowe nie rysujące wykładziny.Pomiar przed wykonaniem w siedzibie zamawiającegoKolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **8** | Szafa 1-drzwiowa  | 1 | szerokość 50 cmgłębokość 40 cmwysokość 123 cm | Szafka 1-drzwiowa o wysokości 110 cm. W środku szafka ma posiadać 2 półki z możliwością regulacji. W górnej części uchwyt do otwierania srebrny, szafka z zamkiem patentowym. Podstawa szafki ma posiada co najmniej 4 nogi o wysokości 12-13 cm, srebrne z możliwością regulacji oraz stopki plastikowe nie rysujące wykładziny.Pomiar przed wykonaniem w siedzibie zamawiającegoKolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **9** | Biurko narożne | 2 szt. (lewe i prawe) | długość 150cm/80cmszerokość 110cm/50cmwysokość 75 cm | Wszystkie boki biurka wykonane z pełnej płyty. Blat biurka o grubości 28 mm wykonany z płyty laminowanej odpornej na zarysowania i ścieranie. Blat biurka z wycięciem ergonomicznym. Pod biurkiem zamontowana półka o wymiarach 150x30 (wysokość ustalona przy montażu w siedzibie zamawiającego) oraz otwór na kable z zabezpieczeniem. Montaż w siedzibie. Biurko posiada nóżki plastikowe nie rysujące wykładziny.Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym.  |  |  |
| **10** | Odbojnica | 1 szt. | szerokość 40 cmdługość 150 cm | Montaż odbojnicy w wskazanym miejscu przez zamawiającego. Kolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **11** | Biurka narożne  | 1 szt. | długość 160cm/80cmszerokość 110cm/50cmwysokość 75 cm | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm odpornej na zarysowania i ścieranie. Z lewej strony biurko ma mieć wymiar 110cm, a głębokość 50cm. Boki biurka pełna płyta z przodu zabudowana, od blatu biurka około 33cm. Biurko ma posiadać otwór na kable z zabezpieczeniem we wskazanym miejscu przez zamawiającego. Kolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **12** | Biurka narożne  | 1 szt. | długość 160cm/80cmszerokość 120cm/50cmwysokość 75 cm | Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm odpornej na zarysowania i ścieranie.. Z lewej strony biurko ma mieć wymiar 120cm, a głębokość 50cm. Boki biurka pełna płyta z przodu zabudowana, od blatu biurka około 33cm. Biurko ma posiadać otwór na kable z zabezpieczeniem we wskazanym miejscu przez zamawiającego. Kolor i odcień dopasowany do istniejącego wyposażenia. |  |  |
| **13** | Kontener 3-szufladowy pod biurko na kółkach  | 1 szt. | szerokość 45 cmgłębokość 54 cmwysokość 60 cm | Kontener 3-szufladowy zamykany zamkiem centralnym. Każda szuflada posiada uchwyt metalowy. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflad oraz prowadnice metalowe. Wyposażony w kółka nie brudzące wykładziny. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| **14** | Kontener 4-szufladowy pod biurko na kółkach | 1 szt. | szerokość 50 cmgłębokość 50 cmwysokość 75 cm | Kontener 4-szufladowy zamykany zamkiem centralnym. Każda szuflada posiada uchwyt metalowy. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflad oraz prowadnice metalowe. Wyposażony w kółka nie brudzące wykładziny. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **15** | Kontener 4-szufladowy  | 1 szt. | szerokość 45 cmgłębokość 50 cmwysokość 75 cm | Kontener 4-szufladowy zamykany zamkiem centralnym. Każda szuflada posiada uchwyt metalowy. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflad oraz prowadnice metalowe. Wyposażony w kółka nie brudzące wykładziny. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **16** | Regał otwarty | 1 szt. | szerokość 100 cmgłębokość 31 cmwysokość 200 cm | Regał otwarty wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji. Podstawa oparta na minimum 5 nóżkach metalowych(w całości również elementy łączące) o wysokości 15 cmKolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym (typu wenga) |  |  |
| **17** | Szafa 1-drzwiowa | 1 szt. | szerokość 45 cmgłębokość 60 cmwysokość 185 cm | Szafa 1 drzwiowa wyposażona w; 5 półek z możliwością regulacji, zamek patentowy, uchwyt srebrny, 4 nóżki metalowe zabezpieczone od spodu stopkami plastikowymi. Nóżki o wysokości 20 cm z możliwością regulacji.Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. Szafa ciemno szara, drzwi cytrynowe. |  |  |
| **18** | Biurko  | 1 szt. | szerokość 70cmgłębokość 55cmwysokość 75 cm | Biurko komputerowe z półką na klawiaturę. Blat biurka o grubości 28 mm wykonany z płyty laminowanej odpornej na zarysowania i ścieranie. Posiada 2 nogi w kształcie odwróconej litery T, ma zabezpieczone nogi plastikowymi stópkami. Kolor nóg biurka srebrne matowe. Blat biurka Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym ( typy rigoletto) |  |  |
| **19** | Podstawa pod komputer | 7 szt. | szerokość 21cmdługości 45 cmwysokość 20 cm | Podstawa pod klasyczny komputer widok z przodu jak literka H. Posiada 4 stopki plastikowe nierysujące wykładziny.3 sztuki w kolorze ciemny brąz, 4 sztuki jasno szare kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| **20** | Zabudowa dolna  | 1 szt. | szerokość 110 cmgłębokość 60 cmwysokość 75 cm | Zabudowa pod zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem (istniejącym) 80cm szafka 30cm z szufladami pośrodku każdej szuflady uchwyt srebrny1 blat kuchenny na długości 110cm4 nóżki metalowe zabezpieczone od spodu stopkami plastikowymi. Nóżki o wysokości 20cm z możliwością regulacji. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **21** | Krzesła składane  | 4 szt. | szerokość siedziska 46cmgłębokość siedziska 39cm wysokość 75cmwysokość siedziska 46cm | Krzesła składane miękkie siedzisko i oparcie pokryte skay.Rama chromowana lub lakierowana proszkowo na kolor srebrny. Kolor i odcień (2 sztuki białe, 2 sztuki pistacjowe) do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| **22** | Zabudowa wnękowa szafy | 1 szt. | długości 163 cmgłębokość 60cmwysokość 233 cm | Zabudowa ma składać się z 2 części.Pierwsza część od prawej strony szafa ubraniowa o długości około 60 cm, wyposażona od góry w półkę na wysokości 30 cm, poniżej drążek ubraniowy, od dołu półka na wysokości 40 cm. Na drzwiach szafy lustro (wysokość do ustalenia z zamawiającym). Szafa wyposażona w zamek patentowy oraz uchwyt metalowy zamontowany z lewej strony (z prawej stronie zawiasy).Plecy szafy w całości. Szafa posiada 4 nogi metalowe zabezpieczone stopkami plastikowymi z możliwością regulacji – wysokość nóg 14cm. Druga część zabudowy składa się z szafy 2 drzwiowej. Wewnątrz blat, a w niej zamontowana istniejąca umywalka zabezpieczona wokół przed przedostaniem się wody, w dolnej części zamontowana półka. Powyżej umywalki z prawej strony półka z ociekaczem oraz miejsce na czajnik b/p. W górnej części 3 półki od góry około 30 cm, 30 cm i 60 cm na głębokość około 35 cm. Plecy szafy w całości z wycięciem na baterie umywalkową oraz gniazdko. Podstawa wykonana z pełnej płyty Szafa posiada 6 nóg metalowych zabezpieczonych stópkami plastikowymi z możliwością regulacji – wysokość nóg 14 cm.  |  |  |
| **23** | Stolik | 1 szt | długości 60 cmgłębokość 40 cmwysokość 75 cm | Stolik na 4 stabilnych nogach srebrnych. Nogi zabezpieczone stopkami plastikowymi nierysującymi wykładziny. Blat stolika wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm . Blat – kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym ( typy rigoletto) |  |  |
| **24** | Skrzydło drzwi 40 | 1 szt | długości 40 cmwysokość 106 cmgrubość płyty 18 m | Skrzydło drzwi zamontować do istniejącej szafki z płyty laminowanej o grubości 18mm, 2 sztuki zawiasów puszkowych, 1 uchwyt i 1 zamek patentowy.Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym ( typu calvados) |  |  |
| **25** | Skrzydło drzwi 50 | 2 szt | długości 50 cmwysokość 106 cmgrubość płyty 18 mm | Skrzydło drzwi zamontować do istniejącej szafki z płyty laminowanej o grubości 18mm, po 2 sztuki zawiasów puszkowych, uchwytów i 1 zamek patentowyKolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym ( typu calvados) |  |  |
|  | Razem cena netto zł |  |  |  |  |  |
|  | Razem cena brutto zł |  |  |  |  |  |

Wszystkie blaty wykonane z płyty o grubości niemniej niż 28 mm reszta z płyty o grubości 18 mm spełniające normę DIN 68765 pokryte obustronnie melaminą. Krawędzie płyt zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PCV o grubości mini. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi, ściany tylne wpuszczane z płyty o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Każde drzwi wyposażone w uchwyty metalowe w kolorze srebrnym matowym. Szuflady poruszające na prowadnicach rolkowych posiadające blokadę przypadkowego wysuwu.. Zawiasy puszkowe.