D/ZP/381/10/AG/16

Załącznik nr 1

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Wymiary | Opis | Liczba | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Aneks kuchenny | Długość 260 cm,Wysokość szafek w dolnej zabudowie 85 cm plus 10 cm nóżki metalowe | Elementy części dolnej:1.Szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym nakładanym na szafkę z ociekaczem (ociekacz po lewej stronie, po prawej stronie komora myjąca) 1 sztuka Szafka posiada;- 1 półkę z możliwością regulacji,-2 skrzydła drzwiowe, -2 srebrne uchwyty mocowane w górnej części skrzydeł drzwiowych-4 nóżki metalowe w kolorze aluminium o wysokości 10 cm z możliwością regulacji, zabezpieczone plastikową stopkąWymiary szafki;Szerokość 80 cm,głebokość 55 cm2.Szafka z szufladami 1 sztuka.Posiada:- 4 szuflady poruszające się na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem szuflad,- każda szuflada posiada uchwyt srebrny, metalowy montowany pośrodku szuflady,4 nóżki metalowe w kolorze aluminium o wysokości 10 cm z możliwością regulacji, zabezpieczone plastikową stopkąWymiary szafki;Szerokość 40 cm, głębokość 55 cm3.Szafka 2-drzwiowa 1 sztuka posiada:-2 skrzydła drzwiowe -2 srebrne uchwyty mocowane w górnej części skrzydeł drzwiowych- 2 półki z możliwością regulacji wysokości-4 nóżki metalowe w kolorze aluminium o wysokości 10 cm z możliwością regulacji, zabezpieczone plastikową stopką Wymiary szafki;Szerokość 80 cm, głębokość 55 cm4. Szafka jednodrzwiowa 1 sztuka posiada;- 1 skrzydło drzwiowe otwierane z prawej strony na lewą stronę - 2 półki z możliwością regulacji- 1 uchwyt srebrny metalowy montowany po prawej stronie-4 nóżki metalowe w kolorze aluminium o wysokości 10 cm z możliwością regulacji, zabezpieczone plastikową stopkąSzafki do numeru 2 do 4 połączone są jednym blatem kuchennym oraz bezpieczne (uszczelnienie) połączenie w/w szafek z szafką zlewozmywakowąWymiary szafki;Szerokość 60 cm, głębokość 55 cmCzęść górna;1.Szafki wiszące 2 sztuki otwierane uchylnie. Każda szafka posiada;-uchwyt metalowy srebrny montowany u dołu pośrodku. -po 2 sztuki system uchylnego umożliwiający podnoszenie drzwi do góry – podnośnik gazowy.Montowanie szafek na listwie ściennej, metalowej.Wymiary szafki:Szerokość 90 cm , głębokość 32 cm, wysokość 36 cmKolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym | 1 kpl |  |  |  |
| 2 | Biurko | Długość 140 cmSzerokość 70 cmWysokość 75 cm | Biurko posiada;-górny blat 28mm- blat wysuwany na klawiaturę na prowadnicach rolkowy zabezpieczonych przed niekontrolowanym wysuwaniem, prowadnice bez ostrych krawędzi.- ściany boczne z pełnej płyty 18 mm- na długości 160 cm z frontu biurka zamocowana płyta na wysokość 40 cm od blatu (przód biurka łączący 2 boki biurka 70 cm) - otwory na kable komputerowe wykonane w siedzibie w siedzibie Zamawiającego zabezpieczenia otworów - plastik w kolorze blatu- co najmniej 4 nóżki plastikowe nie brudzące posadzki-kolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym | 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Taboret | Wysokość 45 cm,Średnica siedziska 30 cm | Taboret posiada:- siedzisko plastikowe w kolorze żółtym odcień do uzgodnienia z Zamawiającym,- 4 nogi metalowe chromowane, zabezpieczone plastikowymi stopkami, nie rysujące wykładziny | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Stół | Długość 140 cmSzerokość 70 cmWysokość 75 cm | Stół prostokątny na 4 metalowych nogach, blat o grubości co najmniej 28 mm | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Sofa rozkładana | Wymiary zewnętrzne:Długość 140-142 cm,Głębokość 98-100 cm,Wysokość 85-87 cm.Długość po rozłożeniu 200-210 cm’ głębokość siedziska 59-60 cm,Wysokość siedziska 38-40 cm. | Sofa rozkładana, prosta, siedzisko i oparcie jednolite, bez bocznych oparć i poduszek, pokryta skajem. Posiada 4 nóżki z możliwością regulacji. Nóżki o wysokości 10-12 cm, srebrne, chromowane oraz pojemnik na pościel. Kolor żółty, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Zabudowa | Szerokość 160 cm,Wysokość 220 cm,Głębokość 60 cm.(do weryfikacji w siedzibie Zamawiającego) | Zabudowa składa się z dwóch części. Pierwszą część z lewej stanowi szafa ubraniowa wyposażona w półkę, poniżej drążek ubraniowy, od dołu półka. Na drzwiach szafy od strony wewnętrznej lustro. Uchwyt do otwierania z prawej strony, zawiasy z lewej.Druga część to szafa dwudrzwiowa. Wewnątrz szafy blat z zabudowaną istniejącą umywalką. Wokół umywalki wymagane zabezpieczenie przed wodą. Powyżej blatu z umywalką półki na talerzyki, kubki, czajnik. W górnej części szafy 2 półki, co 30 cm licząc od góry. Uchwyty srebrne. Szafy wyposażone w zamki patentowe. Kolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  |  |
| Razem  |  |

Blaty mebli wykonane z płyty o grubości niemniej niż 28 mm, wzmocnione, pozostałe płyty o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą spełniający wymogi klasy higieniczności E1. Krawędzie płyt zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi, ściany tylne wpuszczane z płyty o grubości 8 mm. Każde drzwi, szuflady wyposażone w uchwyty metalowe srebrne. Szuflady poruszające na prowadnicach rolkowych posiadające blokadę przypadkowego wysuwu. Zawiasy puszkowe kąt otwarcia 110°. Meble dostarczone do siedziby Zamawiającego musza być opisane tzn. numer umowy i pozycja.